**Утверждаю**

**ТОО «Порт Курык»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К. Умурзаков**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.**

**Техническая спецификация**

**на Услуги по аренде автобуса**

**(**код по ЕНС ТРУ 493931.000.000000)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | **Описание закупаемых услуг:** |
|  | 1.1. Услуги по аренде автобуса ТОО «Порт Курык». |
| 2 | **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики.** |
|  | * 1. Поставщик оказывает Заказчику услуги по аренде автобуса с водителем, пассажировместимостью не менее 23 мест в количестве 2 единиц. Объемом двигателя не менее – 4164 см³. габариты (длина x ширина x высота) не менее – 6990 x 2020 x 2600 мм. Дверь для пассажиров автоматическая.   2.2. Автотранспортные средства должны быть оборудованы системами отопления и кондиционирования, а также звуковыми сигналами заднего хода.  2.3. Автотранспортные средства должны быть не ранее 2020 года выпуска.  2.4. Автотранспортные средства должны иметь в наличии:  2.4.1. антиблокировочную систему тормозов (ABS), ремни безопасности всех сидений;  2.4.2. спутниковую систему мониторинга и управления транспортом на основе технологии GPS с обеспечением доступа к данным (информации) GPS транспортных средств для контроля и мониторинга времени передвижения маршрута и своевременного прибытия до точки назначения.  2.4.3. сигнал аварийной стоянки, исправные фары, стоп-сигналы, отражатели, исправную приборную панель, исправный ручной тормоз, шины одного типа с четким рисунком протектора (не реставрированные), запасное колесо, домкрат и вспомогательное оборудование, лобовое стекло без трещин, зеркала обзора заднего вида.  2.4.4. действующие страховые полисы на все виды обязательных страхований, предусмотренных законодательством РК для транспортного средства.  2.4.5. комплекты пригодных (не просроченных) средств безопасности: аптечка первой медицинской помощи, средство пожаротушения.  2.5. Санитарное состояние салона транспортного средства должно соответствовать требованиям Закона РК от 04.07.2003г. № 476-ІІ «Об автомобильном транспорте».  2.6. Режим работы водителя по оказанию услуг в соответствии с производственной необходимостью Заказчика.  2.7. Поставщик должен произвести замену транспортного средства, вышедшего из строя во время оказания услуг на другие технически исправные транспортного средства.  2.8. Заказчик оставляет за собой право обоснованно требовать замены водителей. Поставщик услуг обязан в течении 1 дня с момента выявления несоответствия заменить водителя/ей.  2.9. Встреча и проводы работников и гостей Заказчика: в аэропорту Актау, ж/д станции Мангистау, морском порту Актау в любые дни недели и в любое время суток по мере возникновения необходимости.  2.10. Привлечение к дежурству транспортного средства по мере возникновения производственной необходимости у Заказчика.  2.11. Оказание услуг транспортным средством еженедельно с понедельника по воскресенье. По маршруту г.Актау – порт Курык – г.Актау, по г.Актау и Мангистауской области. Маршрут движения автотранспортных средств Поставщика определяется Заказчиком не зависимо от категорий дорог и не ограничивается пределами города Актау, Мангистауской области, а также продолжительность суточной работы автотранспортных средств Поставщика регламентируется Заказчиком. При этом Заказчик оставляет за собой право изменить режим оказания Услуг.  2.12. В стоимость услуг входят все затраты Поставщика, в том числе: налоги, стоимость запасных частей и расходных материалов, ГСМ, заработная плата и командировочные расходы (проживание и питание) водителей, а также оплата за проезд автотранспортного средства по платным автомобильным дорогам.  2.13. Время доставки к месту работы и обратно по маршрутам определяется Заказчиком в зависимости от маршрута. Согласованный маршрут утверждается двумя Сторонами.  2.14. Маршруты и остановки могут быть оперативно изменены с учетом потребности Заказчика.  2.15. Поставщик должен проводить ежедневное медицинское освидетельствование водителей перед выходом на линию.  2.16. Направлять работников на вводный инструктаж в службу производственной безопасности и экологии Заказчика.  2.17. Ознакомить работников с действующими на объекте оказания услуг стандартами, регламентами, инструкциями Заказчика и иными локальными документами Заказчика в области производственной безопасности и экологии полученными от Заказчика.  2.18. Приостановить оказание услуг, в том числе по требованию Заказчика, в случае оказания услуг с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан в области производственной безопасности и экологии до полного устранения имеющихся нарушений.  2.19. В течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах и чрезвычайных происшествиях.  2.20. Заезд на территорию порта и передвижение по территории порта автотранспортных средств Поставщика допускается только при наличии проблесковых маячков (оранжевого цвета).  2.21. Соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, включая законодательство об охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды, электробезопасности, производственной санитарий и иные нормативные акты, действующие на объекте оказания услуг. Ответственность за все виды нарушений, установленных и действующих норм, правил и требований безопасности при оказании услуг несет Поставщик.  2.22. Запретить работникам Поставщика в местах оказания Услуг, употреблять алкогольные напитки за исключением зарегистрированных лекарств, для оказания первой медицинской помощи.  2.23. Проводить влажную уборку внутри транспортного средства с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, спинок автокресел (подлокотников кресел), по окончании рабочей смены (или не реже, чем через каждые 6 часов).  2.24. Автотранспортные средства с газобаллонным оборудованием не допускаются к оказанию транспортных услуг по перевозкам пассажиров.  2.25. Водители автотранспортных средств, предоставляемых в рамках аренды, должны быть обучены курсу защитного вождения 'Defensive Driving' перед началом предоставления услуги аренды транспортных средств.  2.26. Для предотвращения чувства стеснения пассажиров в течение длительных поездок, необходимо обеспечить достаточное пространство для ног между сиденьями менее 35 см для обеспечения достаточного пространства для ног пассажиров.  2.27. Расстояние между рядами сидений должно быть не менее 45 см, чтобы обеспечить комфортное размещение пассажиров.  2.28. Сиденья должны быть оснащены возможностью регулировки наклона спинки для обеспечения оптимального комфорта пассажиров.  2.29. Система кондиционирования и вентиляции должна обеспечивать поддержание комфортной температуры и качества воздуха в салоне.  2.30. Шумоизоляция салона должна быть спроектирована таким образом, чтобы минимизировать шум от дороги и двигателя.   * 1. СТ РК 1040-2001 «Услуги автотранспортные по пассажирским перевозкам. Общие технические условия», СТ РК 2273 «Услуги автотранспортные по регулярным и нерегулярным пассажирским перевозкам. Общие требования». |

**И.о. начальника административно-**

**хозяйственной службы Г. Жүніс**

**Согласовано:**

**Начальник службы производственной**

**безопасности и экологии А. Сансызбай**

**Менеджер 1 уровня сектора**

**правового обеспечения С. Саргулов**

**Бекітемін**

**«Құрық порты» ЖШС**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К. Умурзаков**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024ж.**

**Автобусты жалға алу бойынша**

**техникалық сипаттамасы**

**(ТЖҚК БНА бойынша коды** 493931.000.000000)

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Талаптар** |
| 1 | Сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы: |
|  | * 1. "Порт Құрық" ЖШС автобусты жалға алу қызметтері. |
| 2 | Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары. |
|  | 2.1. Жеткізуші Тапсырыс берушіге жүргізушісі бар, орташа класты, жайлылығы жоғары, жолаушы сыйымдылығы 2 бірлік көлемінде кемінде 23 орындық автобусты жалға алу қызметтерін ұсынады. Қозғалтқыштың көлемі 4164 см³ кем емес. өлшемдері (ұзындығы x ені x биіктігі) кемінде 6990 x 2020 x 2600 мм. Жолаушыларға арналған автоматты есік  2.2. Автокөлік құралдары жылыту және кондиционерлеу жүйелерімен, сондай-ақ кері дыбыстық сигналдармен жабдықталуы тиіс.  2.3. Автокөлік құралдары 2020 жылдан ерте болмауға тиіс.  2.4. Өндіруші басқаша белгілемеген болса, алдыңғы орындықтарда үш нүктелі қауіпсіздік белдіктерімен жабдықталуы керек. Көлік құралдарында болуы керек:  2.4.1. тежеуге қарсы жүйе (ABS), барлық орындықтарға арналған қауіпсіздік белдіктері;  2.4.2. маршруттың жүру уақытын және межелі жерге уақтылы жетуін бақылау және бақылау үшін көлік құралдарының GPS деректеріне (ақпаратына) қол жеткізуді қамтамасыз ететін GPS технологиясына негізделген спутниктік көлікті бақылау және басқару жүйесі.  2.4.3. апаттық тұрақ сигналы, жұмыс істейтін фаралар, тежегіш шамдар, шағылыстырғыштар, жұмыс бақылау тақтасы, жұмыс қол тежегіші, протекторы анық бір типті шиналар (қайта салынбаған), қосалқы шиналар, домкрат және керек-жарақтар, жарылып кетпейтін алдыңғы әйнек, артқы көрініс айналары  2.4.4. көлік құралына арналған Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген міндетті сақтандырудың барлық түрлері бойынша қолданыстағы сақтандыру полистері.  2.4.5. жарамды (жарамды мерзімі өтпеген) қауіпсіздік құралдарының жинақтары: алғашқы медициналық көмек қобдишасы, өрт сөндіргіш.  2.5. Көлік құралы салонының санитарлық жағдайы "автомобиль көлігі туралы"ҚР 04.07.2003 ж. № 476-ІІ Заңының талаптарына сәйкес болуы тиіс.  2.6. Тапсырыс берушінің өндірістік қажеттілігіне сәйкес қызмет көрсету бойынша жүргізушінің жұмыс режимі.  2.7. Өнім беруші қызмет көрсету кезінде істен шыққан көлік құралын басқа техникалық жарамды көлік құралына дереу ауыстыруға тиіс.  2.8. Тапсырыс беруші жүргізушілерді ауыстыруды негізді түрде талап ету құқығын өзіне қалдырады. Қызмет көрсетуші сәйкессіздік анықталған сәттен бастап 1 күн ішінде жүргізушіні/жүргізушіні ауыстыруға міндетті.  2.9. Тапсырыс берушінің қызметкерлері мен қонақтарын: Ақтау әуежайында, Маңғыстау т/ж станциясында, Ақтау теңіз портында аптаның кез келген күндерінде және тәуліктің кез келген уақытында қажеттілік туындауына қарай қарсы алу және шығарып салу.  2.10. Тапсырыс берушіде өндірістік қажеттілік туындауына қарай көлік құралын кезекшілікке тарту.  2.11. Көлікқұралымен қызмет көрсету аптаға сайынкөйден жексенбіге дейінмін.Ақтау қ. - Құрық порты-Ақтау қ. бағысты бойынша, Ақтау қ.және Маңғыстау облысы бойынша. Қоңырыс бағдаты өнім берушінің автокөлік құралдарын жол санаттарына қарамастан Тапсырыс беруші айқындайды және Ақтау қаласының, Маңғыстау облысының шегімен шектелмейді, сондай-ақ өнім берушінің автокөлік құралдарының тәуліктік жұмысының ұзақтығын Тапсырыс беруші регламенттейді. Бұл ретте Тапсырыс беруші қызмет көрсету режимін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.  2.12. Қызметтердің құнына жеткізушінің барлық шығындары, соның ішінде: салықтар, қосалқы бөлшектер мен шығын материалдарының құны, ЖЖМ, жүргізушілердің жалақысы және іссапар шығындары (тұру және тамақтану), сондай-ақ автокөлік құралының ақылы автомобиль жолдарымен жүруі үшін төлемдер кіреді.  2.13. Маршруттар бойынша жұмыс орнына және кері жеткізу уақытын маршрутқа байланысты Тапсырыс беруші айқындайды. Келісілген маршрутты екі тарап бекітеді.  2.14.Тапсырыс талаптарын ескере отырып, маршрут пен аялдамалар жедел өзгертілуі мүмкін.  2.15. жүргізуші желіге шықпас бұрын жүргізушілерді күнделікті медициналық тексеруден өткізуі керек.  2.16.қызметкерлерді өндірістік қауіпсіздік және Тапсырыс экологиясы қызметіне кіріс нұсқамасына жіберу.  2.17.Қызметкерлерді объектіде қолданыстағы қызметтермен стандарттармен, регламенттермен, Тапсырыс нұсқаулықтарымен және тапсырыстан алынған өндірістік қауіпсіздік және экология саласындағы басқа да жергілікті Тапсырыс құжаттарымен таныстыру.  2.18. Қазақстан Республикасының өндірістік қауіпсіздік және экология саласындағы заңнамасының талаптары бұзылған қызметтер туындаған жағдайда, қолда бар бұзушылықтар толық тоқтатылғанға дейін Қызметтерді, оның ішінде Тапсырыс берушінің талабы бойынша сатып алу.  2.19. ең аз уақыт ішінде, бірақ 24 сағаттан аспайтын мерзімде Тапсырыс берушіге барлық жазатайым оқиғалар, инциденттер және төтенше жағдайлар туралы хабарлау қажет.  2.20. Порт аумағына кіруге және Порт аумағы бойынша автокөлік құралдарын беруге тек жарқылдауық маяктар (қызғылт сары түсті) болған кезде ғана жол беріледі.  2.21. Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау, Электр қауіпсіздігі, өндірістік санитария туралы заңнаманы және қызмет көрсету объектісінде қолданылатын өзге де нормативтік актілерді қоса алғанда, Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтау.Құқық бұзушылықтардың барлық түрлері, белгіленген және қолданыстағы нормалар, ережелер мен қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздік талаптары үшін жауапкершілікке жол берілмейді  2.22. қызмет көрсету орындарында жұмыс орындарын белгілеу, алғашқы медициналық көмек көрсету үшін шетелдік дәрі-дәрмектерді қоспағанда, алкогольдік ішімдіктерді пайдалану.  2.23. Жұмыс ауысымының соңында (немесе кемінде 6 сағат сайын) дезинфекциялық майлықтармен (немесе дезинфекциялау құралдарының ерітінділерімен) есік тұтқаларын, тұтқаларды, автокөлік орындықтарының артқы жағын (орындықтардың тіректерін) сүрту арқылы дезинфекциялау құралдарын қолдану арқылы көліктің ішінде ылғалды тазалауды жүргізу.  2.24. Газ баллонды жабдығы бар автомобильдерге жолаушыларды тасымалдау бойынша көліктік қызмет көрсетуге рұқсат етілмейді.  2.25. Жалға алынған көліктердің жүргізушілері көлікті жалға алу қызметін бастамас бұрын «Қорғаныс жүргізу» курсында оқытылуы керек.  2.26. Ұзақ жол жүру кезінде жолаушылар қысылып қалмауы үшін орындықтар арасында аяқтың жеткілікті кеңістігін қамтамасыз ету қажет. Жолаушылар үшін аяқтың жеткілікті кеңістігін қамтамасыз ету үшін орындық қатарлары арасындағы қашықтық кемінде 35 см болуы керек.  2.27. Жолаушыларға ыңғайлы отыруды қамтамасыз ету үшін әрбір орындықтың ені кемінде 45 см болуы керек.  2.28. Жолаушыларға оңтайлы жайлылықты қамтамасыз ету үшін орындықтар арқалық бұрышын реттеу мүмкіндігімен жабдықталуы керек.  2.29. Ауаны кондиционерлеу және желдету жүйесі кабинадағы қолайлы температура мен ауа сапасының сақталуын қамтамасыз етуі керек.  2.30. Ішкі дыбыс оқшаулауы жолдың және қозғалтқыштың шуын азайтуға.  2.31. ҚР СТ 1040-2001 "Жолаушылар тасымалы бойынша автокөлік қызметтері. Жалпы техникалық шарттар"; ҚР СТ 2273 "тұрақты және тұрақты емес жолаушылар тасымалы бойынша автокөлік қызметтері. Жалпы талаптар". |

**Әкімшілік-шаруашылық қызметі**

**бастығының міндетін атқарушы Г. Жүніс**

**Келісілді:**

**Өндірістік кауіпсіздік және экология**

**қызметінің бастығы А. Сансызбай**

**Құқықтық қамтамасыз ету**

**секторының 1 деңгейлі менеджері С. Саргулов**