№ СЗ/235 от 13.02.2025

**УТВЕРЖДАЮ:**

**И.о. Главного инженера**

**ТОО «Порт Курык»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Абдымов А.А.**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.**

**Техническая спецификация**

**Услуги по подаче питьевой воды**

**(код по ЕНС ТРУ 360020.400.000003)**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1. | **Описание закупаемых услуг:** |
|  | * 1. Оказание услуги по поставке питьевой воды на автоцистерне для нужд паромного комплекса ТОО «Порт Курык». |
| 2. | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых услуг** |
|  | Поставщик должен иметь все необходимые разрешительные документы предусмотренные действующим законодательством РК для выполнения данных работ, при этом срок действия указанных разрешительных документов должен быть действующим/действительным и покрывать весь период закупаемых работ.  2.1. Услуги по поставке питьевой воды на автоцистерне для нужд паромного комплекса ТОО «Порт Курык».  2.2. **Резервуары питьевой воды:**  2.2.1. 100м3 в количестве 3 единицы.  2.2.2. 50м3 в количестве 2 единицы.  2.2.3. Буксир кантовщик «Жанат» общий объем емкости 18 м3.  2.2.4. Буксир кантовщик «Бекет» общий объем емкости 18 м3.  2.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все недостатки, выявленные в процессе оказания услуг в согласованные сроки.  2.4. Поставщик после подписания Договора должен указать контакты в следующем формате:  • Рабочий телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  • Сотовый телефон: (whatsapp): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  • Электронная почта (e-mail): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  2.5. Поставщик перед началом оказания услуг должен предоставить:  2.5.1. В подтверждение наличия у водителя допуска по безопасности и охране труда, промышленной безопасности, пожарно-техническому минимуму – копии оригиналов установленной формы (удостоверение и протокол).  2.5.2. После заключения договора Поставщик должен иметь Договор и/или протокол намерения по обеспечению Поставщика хозяйственно-питьевой водой с водоснабжающей организацией;  2.6. Транспортное средство подается на то время и по адресу, указанному в настоящей технической спецификации.  2.7. Поставщик ежедневно (без выходных) заполняет питьевой водой резервуары исходной воды и/или резервуары запаса питьевой воды.  2.8. Поставщик заполняет питьевой водой буксиры «Жанат» и «Бекет» по заявке Заказчика (без выходных) с подходом водовоза к месту дислокации буксиров.  2.9. Предоставлять накладные в соответствующей форме на каждый рейс водовоза.  2.10. Качество воды должно соотвествовать ГОСТУ РК СТ РК ГОСТ Р 51232–2003.  2.11. Расходы, связанные с поставкой питьевой воды на автоцистерне (заработная плата и питание водителя, горюче-смазочные материалы, ремонт и содержание транспорта, налоги, страхование и т.д.) входит в стоимость Услуги, оказываемой Поставщиком.  2.12. Общий объем поставки питьевой воды в рамках Услуги – не менее **3120** м3.  2.13. Поставка питьевой воды должна производиться в светлое время суток с 09:00 до 18:00.  2.14. Дневной объем поставляемой воды с 09:00 до 18:00 не менее 60 м3.  2.15. Тип транспорта – автоцистерна.  2.16. Услуга должна оказываться с применением специализированного транспорта, предназначенного для перевозки пищевых жидкостей, объемом не менее 20 м3 позволяющим производить подвоз воды.  2.17. Должен быть пригодным для транспортирования и кратковременного хранения воды при температуре окружающей среды +45 градусов по Цельсии, исключающим возможность замерзания воды при низких температурах, иметь техническую возможность позволяющую производить забор воды и отпуск воды в розлив (установленный центробежный насос с диаметр выходного патрубка не менее 80 мм).  2.18. На наружной поверхности цистерны, автоцистерны должна быть надпись «Питьевая вода».  2.19. Люк цистерны, автоцистерны должны иметь крышку с уплотнителями, закрывающуюся на замок, а раздаточный патрубок и кран, патрубки шланга для заправки водой иметь чехлы, предохраняющие их от загрязнения во время движения.  2.20. Автоцистерна должна быть технически исправным, без дефектов, повреждений и деформаций, дефектов лакокрасочного покрытия.  2.21. Обеспечены приборами учета сливаемой воды, поверенными в соответствующих службах.  2.22. Рукава диаметром не менее 80 мм, обеспечивающий слив на расстоянии:  2.22.1. До резервуара исходной воды – не менее 20м;  2.22.2. До емкости буксира – не менее 20м.  2.23. Поставщик обязуется:  2.23.1. Обеспечить оказание Услуги автоцистерной по заявке ежедневно. При этом Заказчик оставляет за собой право изменить режим оказания Услуги.  2.23.2. По требованию Заказчика заменить автоцистерну на равнозначную автоцистерну в случае неисправности и в соответствии с техническими и эстетическими требованиями согласно настоящей технической спецификации.  2.23.3. Обеспечить соблюдение водителем автотранспортного средства правил дорожного движения и техники безопасности на территории Заказчика.  2.23.4. Обеспечить скоростной режим разрешенный на территории Заказчика не более 20 км/час.  2.23.5. Обеспечить соответствие водителя и его квалификации (в том числе возможность управлять автомобилями соответствующей категории) требованиям действующих правил и норм.  2.23.6. Обеспечить бесперебойную работу автоцистерны.  2.23.7. Возместить материальный ущерб Заказчику, понесенный вследствие некачественного оказания данной услуги и неисполнения требований настоящей технической спецификации.  2.23.8. Направлять работников (водителей) на вводный инструктаж в службу производственной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности Заказчика.  2.23.9. Ознакомить работников (водителей) с действующими на объекте оказания услуг стандартами, регламентами, инструкциями Заказчика и иными локальными документами Заказчика в области производственной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности полученными от Заказчика.  2.23.10. Приостановить оказание услуг, в том числе по требованию Заказчика, в случае оказания услуг с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан и Договора в области производственной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности до полного устранения имеющихся нарушений.  2.23.11. В течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах и чрезвычайных происшествиях.  2.23.12. Находиться на территории Заказчика в специальной одежде и специальной обуви.  2.23.13. Обеспечить передвижение автотранспортных средств Поставщика по территории Заказчика только при наличии проблесковых маячков (оранжевого цвета).  2.23.14. Соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, включая законодательство об охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды, электробезопасности, производственной санитарий и иные нормативные акты, действующие на объекте оказания услуг.  2.23.15. Ответственность за все виды нарушений, установленных и действующих норм, правил и требований безопасности при оказании услуг несет Поставщик.  2.24. Национальные стандарты Республики Казахстан:  2.24.1. СТ РК ГОСТ Р 51232–2003 Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества.  2.25. Услуги оказываются/поставляются в соответствии с нормативными правовыми актами, требуемыми по действующему законодательству Республики Казахстан. |

**Согласовано**

12.02.2025 11:24 Бекмуратов Ақылбек Сапарұлы

12.02.2025 13:48 Юрин Александр Викторович

12.02.2025 14:36 Туякова Сауле Кикбаевна

**Подписано**

13.02.2025 10:21 Абдымов Адай Адилханович

