№ СЗ/235 от 13.02.2025

**БЕКІТЕМІН:**

**«Құрық Порты» ЖШС**

**Бас инженердің**

**міндетін атқарушы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Абдымов**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 ж.**

**(ТЖҚ БНА коды 360020.400.000003)**

**Ауыз сумен қамтамасыз ету**

**бойынша техникалық сипаттама**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ р/р** | **Талаптары** |
| 1. | **Сатып алынатын қызметтің сипаттамасы** |
|  | * 1. "Құрық порты" ЖШС паром кешенінің мұқтажы үшін автоцистернамен ауыз су жеткізу бойынша қызмет көрсету. |
| 2. | **Сатып алынатын қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, эксплуатациялық сипаттамалары** |
|  | Жеткізушіде осы жұмыстарды орындау үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген барлық қажетті рұқсаттар болуы керек және көрсетілген рұқсаттардың қолданылу мерзімі ағымдағы/жарамды болуы және сатып алынған жұмыстың бүкіл кезеңін қамтуы тиіс.  2.1. «Порт Құрық» ЖШС паром кешенінің қажеттіліктері үшін автоцистернамен ауыз суды жеткізу бойынша қызмет көрсету.  2.2. **Ауыз су резервуарлары:**  2.2.1. 100м3 3 данада.  2.2.2. 50м3 2 данада.  2.2.3. «Жанат» Буксир көмкергіш ыдыстың жалпы көлемі 18 м3.  2.2.4. «Бекет» Буксир көмкергіш ыдыстың жалпы көлемі 18 м3.  2.3. Қызмет көрсету процесінде анықталған барлық кемшіліктерді Тапсырыс берушінің талабына сәйкес келісілген уақытта түзету.  2.4. Қызмет беруші шартқа қол қойылғаннан кейін мынадай форматта байланыс ақпаратын көрсетуге тиіс:  • Жұмыс телефоны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  • Ұялы телефон: (whatsapp):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  • Электронды пошта (e-mail): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  2.5. Қызмет беруші қызмет көрсетуді бастамас бұрын төменде көрсетілген талаптарды ұсынуы керек:  2.5.1. Жүргізушіде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт-техникалық минимум бойынша рұқсаты бар екенін растау үшін – белгіленген үлгідегі түпнұсқалардың көшірмелері (анықтама және хаттама).  2.5.2. Шарт жасасқаннан кейін Жеткізушіде сумен жабдықтаушы ұйыммен Жеткізушіні ауыз сумен қамтамасыз ету туралы Шарт және/немесе ниет хаттамасы болуы керек.;  2.6. Көлік құралы осы техникалық ерекшелікте көрсетілген уақыт және мекенжай бойынша беріледі.  2.7. Қызмет беруші күн сайын (демалыссыз) бастапқы су резервуарларын және/немесе ауыз су қорының резервуарларын ауыз сумен толтырады.  2.8. Қызмет беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (демалыссыз) "Жанат" және "Бекет" буксирлерін олардың орналасқан жеріне су тасығышты жақындатып ауыз сумен толтырады.  2.9. Су тасығыштың әрбір рейсіне тиісті нысанда жүкқұжаттар ұсыну.  2.10. Судың сапасы ҚР СТ ГОСТ Р 51232-2003 талаптарына сәйкес болуы керек.  2.11. Автоцистернаға ауыз су жеткізуге байланысты шығындар (жүргізушінің жалақысы мен тамақтануы, жанар-жағармай материалдары, көлікті жөндеу және ұстау, салықтар, сақтандыру және т.б.) өнім беруші көрсететін қызметтің құнына кіреді.  2.12. Қызмет шеңберінде ауыз суды жеткізудің жалпы көлемі - кемінде **3120 м3**.  2.13. Ауыз суды жеткізу тәуліктің жарық уақытында сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін жүргізілуі тиіс.  2.14. Жеткізілетін судың күндізгі көлемі 09:00-ден 18:00-ге дейін кемінде 60 м3.  2.15. Көлік түрі – автоцистерна.  2.16. Қызмет көлемі 20 м3 кем емес, суды тасымалдауға мүмкіндік беретін тамақ сұйықтықтарын тасымалдауға арналған мамандандырылған көлікті қолдана отырып көрсетілуі тиіс.  2.17. Қоршаған ортаның температурасы Цельсий бойынша +45 градус болған жағдайда суды тасымалдау және қысқа мерзімді сақтау үшін жарамды, төмен температурада судың қатып қалу мүмкіндігін болдырмайтын, су алуға және суды құюға мүмкіндік беретін (ортадан тепкіш насос орнатылған, диаметрі кемінде 80 мм) техникалық мүмкіндігі болуы тиіс.  2.18. Цистернаның, автоцистернаның сыртқы бетінде «Ауыз су»деген жазу болуы тиіс..  2.19. Цистернаның, автоцистернаның люктерінің құлыпқа жабылатын тығыздағыштары бар қақпағы, ал тарату келте құбыры мен краны, су құюға арналған шлангінің келте құбырлары қозғалыс кезінде оларды ластанудан сақтайтын тысы болуы тиіс.  2.20. Автоцистерна техникалық жарамды, ақаусыз, зақымданусыз және деформациясыз, лак-бояу жабынының ақауларынсыз болуы тиіс.  2.21. Тиісті қызметтердегі сенім білдірілген адамдармен тексерілген, ағызылатын суды есепке алу аспаптарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.  2.22. Диаметрі 80 мм кем емес, қашықтықта ағызуды қамтамасыз ететін жеңдер:  2.22.1. Бастапқы су резервуарына дейін – кемінде 20 м;  2.22.2. буксирге дейін – кемінде 20 м.  2.23. Өнім беруші міндеттері төмендегідей:  2.23.1. Өтінім бойынша күн сайын автоцистерна қызметін көрсетуді қамтамасыз ету. Бұл ретте Тапсырыс беруші қызмет көрсету режимін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.  2.23.2. Тапсырыс берушінің талабы бойынша ақау болған жағдайда және осы техникалық ерекшелікке сәйкес техникалық және эстетикалық талаптарға сәйкес автоцистернаны мәні бірдей автоцистернаға ауыстыру.  2.23.3. Автокөлік құралы жүргізушісінің Тапсырыс берушінің аумағында жол қозғалысы ережелерін және қауіпсіздік техникасын сақтауын қамтамасыз ету.  2.23.4. Тапсырыс берушінің аумағында рұқсат етілген жылдамдық 20 км/сағат режимінен асырмай қамтамасыз ету.  2.23.5. Жүргізуші мен оның біліктілігінің (оның ішінде тиісті санаттағы автомобильдерді басқару мүмкіндігі) қолданыстағы ережелер мен нормалардың талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету.  2.23.6. Автоцистернаның үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.  2.23.7. Тапсырыс берушіге осы қызметті сапасыз көрсету және осы техникалық ерекшеліктің талаптарын орындамау салдарынан келтірілген материалдық залалды өтеу.  2.23.8. Жұмыскерлерді (жүргізушілерді) Тапсырыс берушінің өндірістік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік қызметіне кіріспе нұсқаудан өтуге жіберу.  2.23.9. Қызметкерлерді (жүргізушілерді) қызмет көрсету объектісінде қолданылатын стандарттармен, регламенттермен, Тапсырыс берушінің нұсқаулықтарымен және Тапсырыс берушіден алынған өндірістік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы Тапсырыс берушінің өзге де жергілікті құжаттарымен таныстыру.  2.23.10. Қазақстан Республикасы заңнамасының және өндірістік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы Шарттың талаптарын бұза отырып қызметтер көрсетілген жағдайда бар бұзушылықтар толық жойылғанға дейін қызмет көрсетуді, оның ішінде Тапсырыс берушінің талабы бойынша тоқтата тұру.  2.23.11. Ең аз уақыт ішінде, бірақ 24 сағаттан артық емес уақыт ішінде Тапсырыс берушіге барлық жазатайым оқиғалар, инциденттер және төтенше жағдайлар туралы хабарлау.  2.23.12. Серіктестік аумағында арнайы киіммен және арнайы аяқ киіммен болу.  2.23.13. Өнім берушінің автокөлік құралдарының Серіктестік аумағы бойынша (қызғылт сары түсті) жарқылдауық маяктары болған кезде ғана жүруін қамтамасыз ету.  2.23.14. Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау, Электр қауіпсіздігі туралы заңнаманы, өндірістік санитарияны және қызмет көрсету объектісінде қолданылатын өзге де нормативтік актілерді қоса алғанда, Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтау.  2.23.15. Қызметтерді көрсету кезінде белгіленген және қолданыстағы қауіпсіздік нормаларын, қағидалары мен талаптарын бұзушылықтардың барлық түрлері үшін Өнім беруші жауапты болады.  2.24. Қазақстан РеспубликасыныңҰлттық стандарттары:  2.24.1. ҚР СТ МЕМСТ Р 51232-2003 Ауыз суы. Сапаны бақылау әдістеріне және ұйымдастыруына қойылатын жалпы талаптар.  2.25. Жұмыс Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген нормативтік құқықтық актілерге сәйкес көрсетіледі/жеткізіледі. |

**Согласовано**

12.02.2025 11:24 Бекмуратов Ақылбек Сапарұлы

12.02.2025 13:48 Юрин Александр Викторович

12.02.2025 14:36 Туякова Сауле Кикбаевна

**Подписано**

13.02.2025 10:21 Абдымов Адай Адилханович

