**Утверждаю**

**ТОО «Порт Курык»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.**

**Техническая спецификация**

**Закупка услуг по аренде легкового автомобиля с водителем**

**(код по ЕНС ТРУ 493212.000.000000)**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| **1** | **Описание закупаемых услуг:** |
|  | * 1. Услуги по аренде легкового автомобиля с водителем.
 |
| **2** | **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики:** |
|  | * 1. Поставщик оказывает Заказчику услуги по аренде легкового автомобиля повышенной проходимости (внедорожник с постоянным полным приводом, не менее 5 мест, с водителем) в количестве 1 единицы.

- Тип автотранспорта легковой автомобиль повышенной проходимости. - Тип двигателя – бензиновый и/или гибрид;- Объемом двигателя не менее – 1490 см³. - Автоматическая коробка передач; - Габариты (длина x ширина x высота) не менее – 5200 x 1900 x 1700 мм.; - Количество дверей – 5; - Цвет-чёрный;- Клиренс не менее – 220 мм.; - Фронтальные подушки безопасности. Боковые подушки безопасности для первого и второго рядов сидений;- Ремни безопасности для всех пассажиров 3-точечные;- Подогрев передних и задних сидений. 2.2. Автотранспортное средство должно быть оборудовано системами отопления и кондиционирования 2-х зонный климат-контроль.2.3. Автотранспортное средство должно быть не ранее 2021 года выпуска. 2.4. Автотранспортное средство должно иметь в наличии: 2.4.1. антиблокировочную систему тормозов (ABS).;2.4.2. спутниковую систему мониторинга и управления транспортом на основе технологии GPS с обеспечением доступа к данным (информации) GPS транспортных средств для контроля и мониторинга времени передвижения маршрута и своевременного прибытия до точки назначения. 2.4.3. сигнал аварийной стоянки, исправные фары, стоп-сигналы, отражатели, исправную приборную панель, исправный ручной тормоз, шины одного типа с четким рисунком протектора (не реставрированные), запасное колесо, домкрат и вспомогательное оборудование, лобовое стекло без трещин, зеркала обзора заднего вида. 2.4.4. действующие страховые полисы на все виды обязательных страхований, предусмотренных законодательством РК для транспортного средства.2.4.5. комплекты пригодных (не просроченных) средств безопасности: аптечка первой медицинской помощи, средство пожаротушения.2.5. Санитарное состояние салона транспортного средства должно соответствовать требованиям Закона РК от 04.07.2003г. № 476-ІІ «Об автомобильном транспорте».2.6. Режим работы автотранспорта с водителем по оказанию услуг в соответствии с производственной необходимостью Заказчика.2.7. Поставщик должен произвести замену транспортного средства, вышедшего из строя во время оказания услуг на другое технически исправное транспортное средство.2.8. Заказчик оставляет за собой право обоснованно требовать замены водителей. Поставщик услуг обязан в течение 1 дня с момента выявления несоответствия заменить водителя/ей.2.9. Встреча и проводы работников и гостей Заказчика: в аэропорту Актау, ж/д станции Мангистау, морском порту Актау в любые дни недели и в любое время суток по мере возникновения необходимости.2.10. Привлечение к дежурству транспортного средства по мере возникновения производственной необходимости у Заказчика.2.11. Оказание услуг транспортным средством еженедельно с понедельника по воскресенье. По маршруту г.Актау – порт Курык – г.Актау, по г.Актау и Мангистауской области. Маршрут движения автотранспортных средств Поставщика определяется Заказчиком не зависимо от категорий дорог и не ограничивается пределами города Актау, Мангистауской области, а также продолжительность суточной работы автотранспортных средств Поставщика регламентируется Заказчиком. При этом Заказчик оставляет за собой право изменить режим оказания Услуг. Режим работы- 12 часов в сутки - 7 дней в неделю.2.12. В стоимость услуг входят все затраты Поставщика, в том числе: налоги, стоимость запасных частей и расходных материалов, ГСМ, заработная плата и командировочные расходы (проживание и питание) водителей, а также оплата проезда автотранспортного средства по платным автомобильным дорогам.2.13. Время доставки к месту работы и обратно по маршрутам определяется Заказчиком в зависимости от маршрута. Согласованный маршрут утверждается двумя Сторонами.2.14. Маршруты и остановки могут быть оперативно изменены с учетом потребности Заказчика.2.15. Поставщик должен проводить ежедневное медицинское освидетельствование водителя перед выходом на линию.2.16. Направлять водителя на вводный инструктаж в службу производственной безопасности и экологии Заказчика.2.17. Ознакомить водителя с действующими на объекте оказания услуг стандартами, регламентами, инструкциями Заказчика и иными локальными документами Заказчика в области производственной безопасности и экологии полученными от Заказчика.2.18. Приостановить оказание услуг, в том числе по требованию Заказчика, в случае оказания услуг с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан в области производственной безопасности и экологии до полного устранения имеющихся нарушений.2.19. В течение минимального времени, но не более чем в течение 2 часа информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах и чрезвычайных происшествиях.2.20. Заезд на территорию порта и передвижение по территории порта автотранспортных средств Поставщика допускается только при наличии проблесковых маячков (оранжевого цвета).2.21. Соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, включая законодательство об охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды, электробезопасности, производственной санитарии и иные нормативные акты, действующие на объекте оказания услуг. Ответственность за все виды нарушений, установленных и действующих норм, правил и требований безопасности при оказании услуг несет Поставщик.2.22. Запретить работникам Поставщика в местах оказания Услуг, употреблять алкогольные напитки за исключением зарегистрированных лекарств, для оказания первой медицинской помощи.2.23. Проводить влажную уборку внутри транспортного средства с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, спинок автокресел (подлокотников кресел), по окончании рабочей смены (или не реже, чем через каждые 6 часов). 2.24. Водители автотранспортных средств, предоставляемых в рамках аренды, должны быть обучены курсу «безопасного вождения» перед началом предоставления услуги аренды транспортных средств. 2.25. Система кондиционирования и вентиляции должна обеспечивать поддержание комфортной температуры и качества воздуха в салоне.2.26. Шумоизоляция салона должна быть спроектирована таким образом, чтобы минимизировать шум от дороги и двигателя.2.27. Услуги оказываются в соответствии с нормативными правовыми актами, требуемыми по действующему законодательству РК. |

**Начальник административно-**

**хозяйственной службы И. Шадлинский**

**Бекітемін**

**«Құрық порты» ЖШС**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024ж.**

**Жеңіл автокөлікті жалға алу бойынша**

**техникалық сипаттамасы**

**(ТЖҚК БНА бойынша коды** **493212.000.000000)**

|  |  |
| --- | --- |
| **р/с №** | **Талаптар** |
| **1** | **Сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы:** |
|  | * 1. Жүргізушісі бар жол талғамайтын көлікті жалға алу қызметтері.
 |
| **2** | **Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары.** |
|  | 2.1. Жеткізуші Тапсырыс берушіге 1 бірлік санында жоғары өтімді жеңіл автокөлікті (тұрақты толық жетекті жол талғамайтын көлік, кемінде 5 орын, жүргізушісі бар) жалға алу бойынша қызметтер көрсетеді. - Көлік түрі жоғары өтімді жеңіл автомобиль. - Қозғалтқыш түрі-бензин \ гибридті; - Қозғалтқыштың көлемі кемінде – 1490 см3. - Автоматты беріліс қорабы; - Өлшемдері (ұзындығы x Ені x биіктігі) кемінде – 5200 x 1900 x 1700 мм.; - Есіктер саны-5; - Түсі-қара; - Клиренсі кемінде-220 мм.; - Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары. Орындықтардың бірінші және екінші қатарларына арналған бүйірлік қауіпсіздік жастықтары; - Барлық жолаушыларға арналған 3 нүктелі қауіпсіздік белдіктері;- алдыңғы және артқы орындықтар жылытылу қажет.2.2. Автокөлік құралдары жылыту және ауаны баптау жүйелерімен жабдықталуы тиіс. Алдыңғы және артқы орындықтарды жылыту.2.3. Автокөлік құралдары 2021 жылдан ерте болмауға тиіс. 2.4. Автокөлік құралдарының қолда болуы тиіс: 2.4.1. құлыпқа қарсы тежегіш жүйесі (ABS), барлық орындықтардың қауіпсіздік белдіктері, кондиционер (немесе климаттық бақылау), жылыту жүйесі;2.4.2. бақылау үшін GPS көлік құралдарының деректеріне (ақпаратына) қол жеткізуді қамтамасыз ете отырып, GPS технологиясы негізінде көлікті мониторингілеу мен басқарудың спутниктік жүйесі және маршруттың қозғалу уақытын және межелі жерге уақтылы келуін бақылау. 2.4.3. авариялық тұрақ сигналы, ақаусыз фаралар, тежегіш-сигналдар, шағылыстырғыштар, ақаусыз аспап панелі, ақаусыз қол тежегіші, айқын протектор үлгісі бар бір типті шиналар (қалпына келтірілмеген), қосалқы доңғалақ, домкрат және қосалқы жабдық, жарықтары жоқ алдыңғы әйнек, артқы көрініс айналары.2.4.4. көлік құралы үшін ҚР заңнамасында көзделген міндетті сақтандырудың барлық түрлеріне қолданыстағы сақтандыру полистері. 2.4.5. жарамды (мерзімі өтпеген) қауіпсіздік құралдарының жиынтықтары: алғашқы медициналық көмек қобдишасы, өрт сөндіру құралдары.2.5. Көлік құралы салонының санитарлық жағдайы "автомобиль көлігі туралы"ҚР 04.07.2003 ж. № 476-ІІ Заңының талаптарына сәйкес болуы тиіс. 2.6. Тапсырыс берушінің өндірістік қажеттілігіне сәйкес қызмет көрсету бойынша жүргізушімен автокөліктің жұмыс режимі. 2.7. Жеткізуші қызмет көрсету кезінде істен шыққан көлік құралын басқа техникалық жарамды көлік құралдарына ауыстыруға тиіс. 2.8. Тапсырыс беруші жүргізушілерді ауыстыруды негізді түрде талап ету құқығын өзіне қалдырады. Қызмет көрсетуші сәйкессіздік анықталған сәттен бастап 1 күн ішінде жүргізушіні / жүргізушіні ауыстыруға міндетті. 2.9. Тапсырыс берушінің қызметкерлері мен қонақтарын: Ақтау әуежайында, Маңғыстау т/ж станциясында, Ақтау теңіз портында аптаның кез келген күндерінде және тәуліктің кез келген уақытында қажеттілік туындауына қарай қарсы алу және шығарып салу. 2.10. Тапсырыс берушіде өндірістік қажеттілік туындауына қарай көлік құралын кезекшілікке тарту. 2.11. Көлік құралымен қызмет көрсету апта сайын дүйсенбіден жексенбіге дейін. Ақтау қ. – Құрық порты – Ақтау қ. бағыты бойынша, Ақтау қ.және Маңғыстау облысы бойынша. Өнім берушінің автокөлік құралдарының қозғалыс бағытын жол санаттарына қарамастан Тапсырыс беруші айқындайды және Ақтау қаласының, Маңғыстау облысының шегімен шектелмейді, сондай-ақ өнім берушінің автокөлік құралдарының тәуліктік жұмысының ұзақтығын Тапсырыс беруші регламенттейді. Бұл ретте Тапсырыс беруші қызмет көрсету режимін өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Жұмыс режимі-тәулігіне 9 сағат-аптасына 6 күн - айына 270 сағат-жылына 3240 сағат.2.12. Қызметтердің құнына жеткізушінің барлық шығындары кіреді, соның ішінде: салықтар, қосалқы бөлшектер мен шығын материалдарының құны, ЖЖМ, жалақы және іссапар шығындары (тұру және жүргізушілердің тамақтануы), сондай-ақ автокөлік құралының ақылы автомобиль жолдарымен жүруіне ақы төлеу. 2.13. Маршруттар бойынша жұмыс орнына және кері жеткізу уақытын маршрутқа байланысты Тапсырыс беруші айқындайды. Келісілген маршрутты екі тарап бекітеді. 2.14. Маршруттар мен аялдамалар Тапсырыс берушінің қажеттілігін ескере отырып жедел өзгертілуі мүмкін. 2.15. Жеткізуші желіге шықпас бұрын жүргізушілерді күнделікті медициналық тексеруден өткізуі керек. 2.16. Қызметкерлерді Тапсырыс берушінің өндірістік қауіпсіздік және экология қызметіне кіріспе нұсқаулыққа жіберу. 2.17. Қызметкерлерді қызмет көрсету объектісінде қолданыстағы стандарттармен, Регламенттермен, Тапсырыс берушінің нұсқаулықтарымен және Тапсырыс берушіден алынған өндірістік қауіпсіздік және экология саласындағы Тапсырыс берушінің өзге де жергілікті құжаттарымен таныстыру. 2.18. Қазақстан Республикасының өндірістік қауіпсіздік және экология саласындағы заңнамасының талаптарын бұза отырып, қызметтер көрсетілген жағдайда, бар бұзушылықтар толық жойылғанға дейін қызметтер көрсетуді, оның ішінде Тапсырыс берушінің талабы бойынша тоқтатылсын. 2.19. Ең аз уақыт ішінде, бірақ 24 сағаттан аспайтын мерзімде Тапсырыс берушіге барлық жазатайым оқиғалар, инциденттер және төтенше жағдайлар туралы хабарлау қажет. 2.20. Жеткізушінің автокөлік құралдарының порт аумағына кіруіне және Порт аумағы бойынша жүріп-тұруына жарқылдауық маяктар (қызғылт сары түсті) болған кезде ғана жол беріледі. 2.21. Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау, Электр қауіпсіздігі, өндірістік санитария туралы заңнаманы және қызмет көрсету объектісінде қолданылатын өзге де нормативтік актілерді қоса алғанда, Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтау. Қызмет көрсету кезінде бұзушылықтардың, белгіленген және қолданыстағы нормалардың, ережелер мен қауіпсіздік талаптарының барлық түрлері үшін Өнім беруші жауапты болады. 2.22. Қызмет көрсету орындарында жеткізушінің қызметкерлеріне алғашқы медициналық көмек көрсету үшін тіркелген дәрі-дәрмектерді қоспағанда, алкогольдік ішімдіктерді тұтынуға тыйым салынсын. 2.23. Жұмыс ауысымы аяқталғаннан кейін (немесе кемінде әрбір 6 сағат сайын) дезинфекциялау майлықтарымен (немесе дезинфекциялау құралдарының ерітінділерімен) есік тұтқаларын, тұтқаларды, автокреслолардың арқалықтарын (креслолардың қолтықтарын) сүрту жолымен дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, көлік құралының ішінде ылғалды жинауды жүргізу. 2.24. Жалға беру шеңберінде ұсынылатын автокөлік құралдарының жүргізушілері Көлік құралдарын жалға беру қызметін ұсынар алдында "қауіпсіз жүргізу" курсына оқытылуы тиіс.2.25. Ауаны баптау және желдету жүйесі салондағы қолайлы температура мен ауа сапасын қамтамасыз етуі керек. 2.26. Интерьердің Шу оқшаулауы жол мен қозғалтқыштың шуын азайту үшін жасалуы керек.2.27. Қызметтер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген нормативтік құқықтық актілерге сәйкес көрсетіледі. |

**Әкімшілік-шаруашылық**

**қызметінің бастығы И. Шадлинский**